|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **R49语音支付盒子** | | |
| 简介：  R49是我司出品的一款高性能二维条码固定平台扫描器。拥有快速解码和高精度识读能力，可识别一维条形码，又可以识别二维码，支持语音播报，更能满足当下使用的手机支付扫描，手机设备、电脑屏幕等。多功能扫描，扫描速度快，识读性能强大，准确性高。 | | |
| **基本参数：** | | | | | |
| 项目 | 参数 | | 项目 | 参数 | |
| 光 源 | 白光LED，可扫描设置开启或关闭 | | 支持接口 | USB | |
| 扫描模式 | CMOS | | 线缆长度 | 1.3m | |
| 工作电压 | DC5V | | 扫描方式 | 自动 | |
| 操作环境 | 0~50℃ | | 工作电流 | 200mA | |
| 操作湿度 | 5~85% | | 存储环境 | -20~60℃ | |
| 外型尺寸 | 112mm×69mm×98mm | | 存储湿度 | 5~85% | |
| 提示方式 | 蜂鸣器，可扫描设置开启或关闭 | | 重 量 | 189g左右 | |
| 支持条码 | Code39 Code128 Codabar Code93 EAN13 i25 GS1 Databar QRcode | | | | |
|  | | | | | |
| **设置码：** | | | | | |
| 恢复出厂设置 | | 自感应读码 | | | 连续读码输出 |
| 补光灯常亮 | | 补光灯关闭 | | | 开启声音 |
| 关闭声音 | | 识读语音打开 | | | 识读语音关闭 |